**MEMORIAL DESCRITIVO**

**OBJETO**: Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminações técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos para execução de projeto de guias, sarjetas e calçadas nas ruas Adriana Alves Ribeiro e Prolongamento da rua Silvio Bertolazo, localizada no Jardim Laís no Município de Bastos-SP.

1. **SERVIÇOS PRELIMINARES:**
	1. Placa de identificação para obra; Será medido por área de placa executada (mª). O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado n°16 ou n°18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira;

Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambará), de 3 x 3. Não remunera as placas dos fornecedores.

1. **GUIAS - SARJETAS - PINTURA:**

**2.1** Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco trecho curvo com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 em altura;

- Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha;

- Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia;

- Execução das guias com máquina extrusora;

- Execução das juntas de dilatação;

- Acabamento e molhamento da superfície durante o período de cura do concreto.

**2.2** Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22

- Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha;

- Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia;

- Execução das guias com máquina extrusora;

- Execução das juntas de dilatação;

- Acabamento e molhamento da superfície durante o período de cura do concreto.

**2.3** Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação);

Colocar sinalização provisória na via e fechar faixa ou via;

- Promover a limpeza do meio-fio e retirada da vegetação das bordas, caso existam;

- Pintar o meio-fio com trincha ou brecha.

1. **CALÇADAS:**

**3.1** Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado;

- Sobre a camada de base (lastro de material granular) regularizada, montam-se as fôrmas para conter o concreto, de modo que o topo das fôrmas seja devidamente nivelado, observando-se a espessura especificada para o passeio;

- Na sequência a armadura é posicionada na caixa delimitada pelas laterais da fôrma e o lastro, respeitando-se o cobrimento previsto em projeto;

- Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, adensamento, sarrafeamento e desempeno do concreto;

- Na sequência, aplica-se o desmoldante aos moldes de estampagem para diminuir sua aderência;

- Prossegue-se com a estampagem do concreto com o uso dos moldes, que são colocados sobre a superfície do piso e pressionados com um batedor (peso);

- Por fim, são feitos os cortes a seco das juntas de dilatação e a aplicação de selador sobre toda a superfície do passeio.

**Bastos, 18 de Novembro de 2024.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**HOSMANY ROSA VIEIRA**

Assist. Secretário Municipal de Planejamento