**MEMORIAL DESCRITIVO**

#### **Sinalização de Trânsito na área central**

**Local: Ruas do Centro – Bastos/SP**

**OBJETO**

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminações técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos paraSinalização Horizontal do Centro da cidade de Bastos/SP.

**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**: A sinalização horizontal é estabelecida por meio de marcações ou de dispositivos auxiliares implantados no pavimento e tem como finalidades básicas canalizar os fluxos de tráfego, suplementar a sinalização vertical, principalmente de regulamentação e de advertência, em alguns casos, servir como meio de regulamentação (proibição).

**Materiais:** A tinta de sinalização horizontal é do tipo refletiva acrílica, para proporcionar melhor visibilidade noturna. Para as tintas adquirirem retrorrefletorização devem ser utilizadas microesferas de vidro PRE-MIX e DROP-ON.

**Execução da sinalização**:

Para a aplicação de sinalização em superfície com revestimento asfáltico, deve ser respeitado o período de cura do revestimento.

• A superfície a ser sinalizada deve estar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou qualquer outro material que possa prejudicar a aderência da sinalização ao pavimento;

• Deve ser feita a pré-marcação acordo com o projeto;

Deve ser executada somente quando o tempo estiver bom, ou seja, sem ventos excessivos, sem neblina, sem chuva e com umidade relativa do ar máxima de 90%; • E quando a temperatura da superfície da via estiver entre 5º C e 40º C;

**Pintura das guias:**

A superfície a ser pintada deve estar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou qualquer outro material que possa prejudicar a aderência da tinta; Será utilizada tinta acrílica de 1ª qualidade.

Bastos, 30 de agosto de 2019.

**Hosmany Rosa Vieira**

Arqº – Cau/SP A6924-8

**Arqº Daniel Messias dos Santos**

Assit. Secr. Municipal de Planejamento

**Manoel Ironides Rosa**

Prefeito Municipal